1.升级作用：

获取新功能，提升版本的稳定性

2.升级前准备

1）最新版本请到睿易之家论坛下载，链接如下：

<http://bbs.ruijiery.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4456&extra=page%3D1>

2）设备升级前，请先备份设备的当前配置，具体操作步骤参见配置备份。

3.组网拓扑：



4.升级注意事项：

1）设备升级需要重启设备才会生效，会造成断网，请避开业务高峰期升级。

2）升级设备有一定风险，务必保证升级过程中，设备供电稳定。

5.固件升级

点击高级配置—系统维护—系统升级



固件升级：升级前请先确认好路由器的当前版本，是否需要进行升级操作。点击“浏览”按钮，选择版本，点击“升级”按钮开始升级操作。升级时间一般会在2分钟左右完成，各型号升级时间也不一致。

升级路由器的时候，请不要刷新页面，并且保证设备在不断电的情况完成升级操作，否则将造成路由器升级失败！请尽量选择本地升级路由器，外网升级路由器受到网络影响容易导致升级失败。

6.降级：

因为高版本和低版本存在功能差，配置也会有所不同，一般情况下高版本兼容低版本配置，但是低版本不一定兼容高版本的配置。因此不建议进行降级操作。